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ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน
เรื่อง  ประมูลซื้อรถยนต์ดับเพลิงอาคาร ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 1 คัน  



                       ------------------------------------



ด้วยเทศบาลตำบลนาบอน    มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอาคาร  จำนวน 1 คัน  รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศ    ราคางบประมาณ   4,070,000 บาท    ราคากลาง     4,070,000   บาท 


ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.    เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว               
              2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                                                       
              3.  ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น


4.     เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อ ของเทศบาลตำบลนาบอน


5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าไปเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลนาบอนและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้


6.   ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง เป็นเงิน 203,500 บาท (สองแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมกับยื่นซองประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


7.   ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต  หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายของรถยนต์บรรทุก  โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอราคา 
                     
กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่ 16  มีนาคม  2553 
  ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับตำบลอำเภอนาบอน  ระหว่างเวลา  10.00 -11.00  น
    และ    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  17  มีนาคม  2553  เวลา   13.30 น
   ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลนาบอน    
                           กำหนดวันประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 24  มีนาคม  2553  ณ  สำนักงานบริการลูกค้า กสท.ทุ่งสง  เลขที่ 229  ถนนทุ่งสง-สุราษฏร์  ตำบลปากแพรก   อำเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช  เวลา  10.00 น
/ผู้สนใจ......................
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ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ในราคาชุดละ  4,000   บาท     ได้ที่ส่วนการคลัง  ระหว่างวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2553   ถึงวันที่   8  มีนาคม  2553    ดูรายละเอียดได้ที่ www.naboncity.go.th    และ www.gprocurement.go.th    หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   
0-7549-1158   ในวันและเวลาราชการ    



ประกาศ  ณ   วันที่      24    เดือน    กุมภาพันธ์    พ.ศ.  2553





    ยุทธศักดิ์  พัฒนเกษตรวงศ์        

(นายยุทธศักดิ์  พัฒนเกษตรวงศ์)

   นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน
ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถยนต์ดับเพลิงอาคาร ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร
1.
ลักษณะทั่วไป
เป็นรถยนต์ดับเพลิงอาคารใช้สำหรับดับเพลิงที่ลุกไหม้อาคาร ยานพาหนะหรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นรถยนต์ดับเพลิงชนิดมีถังน้ำในตัว ด้านบนของถังน้ำติดตั้งแท่นปืนฉีด มีที่นั่งพนักงานขับรถและพนักงานดับเพลิงรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง มีทางส่งน้ำอยู่ด้านข้างหรือด้านท้ายของตัวรถ มีตู้เก็บอุปกรณ์ที่มีประตูปิด-เปิด มีแผงควบคุมการใช้เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งอยู่ในตู้เก็บอุปกรณ์ครบถ้วน สามารถนำรถยนต์ดับเพลิงไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที
2.
ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

2.1
ตัวรถ
 
2.1.1
 เป็นตัวรถที่มีสมรรถนะเหมาะสมสำหรับประกอบติดตั้งตัวถังเป็นรถยนต์ดับเพลิงฯ


2.1.2
 ความยาวช่วงล้อ ไม่น้อยกว่า 3,500 มม.


2.1.3
 เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา (4x2) 


2.1.4
 น้ำหนักรถยนต์รวมน้ำหนักบรรทุก (GVW) ได้ไม่น้อยกว่า 15 ตัน


2.1.5
 มีตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงอยู่ด้านข้างของตัวรถทั้งสองด้าน มีประตูเปิด-ปิดพร้อม
                                      กุญแจ
2.1.6      เป็นรถยนต์แบบเก๋งหน้าสั้น และมีห้องโดยสารสำหรับพนักงานดับเพลิง มีประตูเปิด-ปิด
             พร้อมกุญแจล็อค รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ประตู   มีที่นั่งรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง 
             และติดตั้งวิทยุ-CD Player,เครื่องปรับอากาศ และติดฟิล์มกรองแสงหัวเก๋งสามารถ 

             ยกขึ้นเพื่อตรวจเครื่องยนต์ได้สะดวก
(ลงชื่อ)
        วิเชียร  รัตนสุภา          ประธานกรรมการ
             



                (นายวิเชียร  รัตนสุภา)
(ลงชื่อ)
        สมพร  บุญทรง
     กรรมการ
            




     (นายสมพร  บุญทรง)
(ลงชื่อ)
         กำธร  ผลกล่ำ             กรรมการ
             



                 (นายกำธร  ผลกล่ำ)

(ลงชื่อ)
    ธนายุทธ  รุ่งนภากานต์
    กรรมการ
             


                       (นายธนายุทธ  รุ่งนภากานต์)
(ลงชื่อ)
   ณรงค์ชัย  พันธุ์อธิคม
    กรรมการ
             



            (นายณรงค์ชัย  พันธุ์อธิคม)
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      2.1.7
     มีที่เหยียบ (Step) หรือบันไดสำหรับขึ้นปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแท่นปืนฉีดอยู่          
                    ทางด้านท้ายหรือด้านข้างของตัวรถทำด้วยโลหะ ส่วนบนสุดของที่เหยียบหรือขั้นบันได
                    มีราวจับสำหรับจับยึดเวลาขึ้นลงได้อย่างมั่นคงแข็งแรง
                       2.1.8
พื้นที่ด้านบนสำหรับยืนปฏิบัติงาน มีขอบหรือราวกันตกโดยรอบทุกด้าน 
                       2.1.9
ตัวรถยนต์ดับเพลิงเป็นสีแดง โดยให้มีสีรองพื้นตามขั้นตอนตามมาตรฐานผู้ผลิต 
                                    และใต้ท้องรถส่วนที่เป็นโลหะให้พ่นสีกันสนิม ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
2.2 เครื่องยนต์
2.2.1 ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ 
2.2.2 เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก. 1295-2541 หรือ EURO 2     

หรือ EURO 3
2.2.3    มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า (EEC) ที่รอบเครื่องยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
2.2.4    มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่นหรือคอมมอลเรล

2.2.5 มีระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ด้วยน้ำ นอกเหนือจากระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ปกติ ในกรณีใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิง 
        2.3  ระบบส่งกำลัง

     2.3.1   คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.3.2   เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์ 
2.3.3   มีระบบถ่ายทอดกำลัง (Full Power PTO) ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตประกอบรถยนต์
           ดับเพลิงฯ หรือโรงงานผู้ผลิตประกอบรถยนต์ สำหรับขับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง พร้อมทั้ง
           ระบบระบายความร้อนขณะทำงาน และมีชุดเพลาส่งกำลังทำจากวัสดุคุณภาพดี 
(ลงชื่อ)
        วิเชียร  รัตนสุภา          ประธานกรรมการ
             



                (นายวิเชียร  รัตนสุภา)
(ลงชื่อ)
        สมพร  บุญทรง
     กรรมการ
            




     (นายสมพร  บุญทรง)
(ลงชื่อ)
         กำธร  ผลกล่ำ             กรรมการ
             



                 (นายกำธร  ผลกล่ำ)

(ลงชื่อ)
    ธนายุทธ  รุ่งนภากานต์
    กรรมการ
             


                       (นายธนายุทธ  รุ่งนภากานต์)
(ลงชื่อ)
   ณรงค์ชัย  พันธุ์อธิคม
    กรรมการ
             



            (นายณรงค์ชัย  พันธุ์อธิคม)
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         2.4   ระบบบังคับเลี้ยว

     พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)

2.5 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ
2.6 ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
2.7 สมรรถนะรถ
2.7.1 ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า 90 กม./ชม.
2.7.2 รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่เกิน 8,200 มม.
2.8 ระบบห้ามล้อ
2.8.1 มีห้ามล้อมือและห้ามล้อเท้าตามมาตรฐานผู้ผลิต 
2.8.2 ระบบห้ามล้อเป็นแบบใช้น้ำมัน โดยมีหม้อลมช่วย และมีระบบเบรกช่วยแบบเบรกไอเสีย
2.9 ล้อและยาง
2.9.1 ยางล้อขนาดไม่น้อยกว่า 10.00-20 ผ้าใบ 16 ชั้น
2.9.2 มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด ติดตั้งในตำแหน่งเหมาะสม
2.10 ระบบไฟฟ้า
2.10.1 ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์
2.10.2 มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แอมแปร์
2.10.3 มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท์
2.10.4 มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 65 แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก 
2.10.5 มีสัญญาณไฟต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
2.10.6 มีไฟแสงสว่างภายในเก๋ง ตู้เก็บอุปกรณ์และแผงควบคุมต่าง ๆ 
(ลงชื่อ)
        วิเชียร  รัตนสุภา          ประธานกรรมการ
             



                (นายวิเชียร  รัตนสุภา)
(ลงชื่อ)
        สมพร  บุญทรง
     กรรมการ
            




     (นายสมพร  บุญทรง)
(ลงชื่อ)
         กำธร  ผลกล่ำ             กรรมการ
             



                 (นายกำธร  ผลกล่ำ)

(ลงชื่อ)
    ธนายุทธ  รุ่งนภากานต์
    กรรมการ
             


                       (นายธนายุทธ  รุ่งนภากานต์)
(ลงชื่อ)
   ณรงค์ชัย  พันธุ์อธิคม
    กรรมการ
             



            (นายณรงค์ชัย  พันธุ์อธิคม)
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2.10.7 ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง เพื่อใช้งานร่วมกับแท่นปืนฉีดและสามารถส่องสว่างข้างทางด้านซ้ายได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ โคมไฟทำด้วยวัสดุสังเคราะห์ทนทานต่อสภาพอากาศและความร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 150 มม. สามารถปรับหมุนการส่องสว่างในแนวระดับและในแนวตั้ง (ก้ม-เงย) ได้ จำนวน 1 ชุด
2.10.8 มีโคมไฟสัญญาณฉุกเฉินทรงยาวสีแดง จำนวน 1 ชุด ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 115 ซม. ความสูงไม่เกิน 14 ซม. ติดตั้งบนหลังคาเก๋ง โคมไฟทำจากวัสดุชนิด LEXAN ด้านบนเป็นลายฝ้าลดการสะท้อนของแสงภายนอก ตรงกลางออกแบบสำหรับติดตั้งลำโพง   ฝาครอบทำจากโลหะปลอดสนิม ภายในมีไฟสัญญาณชนิดหมุนไม่น้อยกว่า 4 ดวง หลอดเป็นหลอดแบบฮาโลเจนทั้งหมด มีจานสะท้อนแสงแต่ละจานแบ่งเป็นช่องไม่น้อยกว่า 5 ช่อง เพื่อเพิ่มการกระจายแสง แต่ละจานมีมอเตอร์ขับหมุนโดยอิสระ พร้อมทั้งมีแผ่นสะท้อนแสงข้างละไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
2.10.9 มีชุดอิเลคทรอนิคไซเรนพร้อมระบบขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ ทำเสียงสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 3 แบบ (รวมแตรขอทาง) ขณะเปิดเครื่องพร้อมใช้งานใช้ไฟไม่เกิน 170 มิลลิแอมป์ ตัวเครื่องมีขนาดน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง
2.10.10 โคมไฟสัญญาณและชุดอิเลคทรอนิคไซเรน จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 และผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรงในประเทศไทย โดยผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารประกอบการเสนอราคา
2.10.11 มีไฟส่องสว่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ ติดอยู่ด้านท้ายรถปรับก้มเงยได้  จำนวน  1 ดวง
(ลงชื่อ)
        วิเชียร  รัตนสุภา          ประธานกรรมการ
             



                (นายวิเชียร  รัตนสุภา)
(ลงชื่อ)
        สมพร  บุญทรง
     กรรมการ
            




     (นายสมพร  บุญทรง)
(ลงชื่อ)
         กำธร  ผลกล่ำ             กรรมการ
             



                 (นายกำธร  ผลกล่ำ)

(ลงชื่อ)
    ธนายุทธ  รุ่งนภากานต์
    กรรมการ
             


                       (นายธนายุทธ  รุ่งนภากานต์)
(ลงชื่อ)
   ณรงค์ชัย  พันธุ์อธิคม
    กรรมการ
             



            (นายณรงค์ชัย  พันธุ์อธิคม)
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2.11 มีอุปกรณ์ประกอบ  ไม่น้อยกว่า ดังต่อไปนี้
2.11.1 มีที่บังแดด
2.11.2 มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า 3 บาน นอกเก๋ง 2 บาน ในเก๋ง 1 บาน
2.11.3 มีชุดที่ปัดน้ำฝนจำนวนตามมาตรฐานผู้ผลิต
2.11.4 มีแตรไม่น้อยกว่า 1 ชุด
2.11.5 มีมาตรวัด และสัญญาณที่แผงหน้าปัทม์ ไม่น้อยกว่า ดังนี้
(1) มาตรวัดความเร็ว
(2) มาตรวัดระยะทางการใช้รถ
(3) มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
(4) มาตรวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น หรือแสดงด้วยสัญญาณไฟเตือน
(5) มาตรวัดความดันน้ำมันหล่อลื่น หรือแสดงด้วยสัญญาณไฟเตือน
(6) มาตรวัดกระแสไฟชาร์จ หรือแสดงด้วยสัญญาณไฟเตือน
(7) สัญญาณไฟเตือนห้ามล้อมือ
(8) สัญญาณไฟเตือน ไฟเลี้ยว ไฟส่องหน้าสูงต่ำ สำหรับไฟเลี้ยวเป็นแบบกระพริบ และสัญญาณไฟกระพริบสำหรับจอดรถฉุกเฉิน
2.11.6 มีเครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
2.12 ตู้เก็บอุปกรณ์และตู้เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
2.12.1 มีตู้เก็บอุปกรณ์และตู้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงพร้อมประตูปิด-เปิด แบบบานเลื่อนขึ้นลง ทำด้วยอะลูมิเนียมกันน้ำและฝุ่นได้ บานประตูติดตั้งด้านข้างรถทั้งสองด้านรวมที่ท้ายรถไม่น้อยกว่า 5 บาน กุญแจล็อคประตูทุกบานใช้กุญแจดอกเดียวกัน ด้านบนของบานประตูมีรางน้ำ
(ลงชื่อ)
        วิเชียร  รัตนสุภา          ประธานกรรมการ
             



                (นายวิเชียร  รัตนสุภา)
(ลงชื่อ)
        สมพร  บุญทรง
     กรรมการ
            




     (นายสมพร  บุญทรง)
(ลงชื่อ)
         กำธร  ผลกล่ำ             กรรมการ
             



                 (นายกำธร  ผลกล่ำ)

(ลงชื่อ)
    ธนายุทธ  รุ่งนภากานต์
    กรรมการ
             


                       (นายธนายุทธ  รุ่งนภากานต์)
(ลงชื่อ)
   ณรงค์ชัย  พันธุ์อธิคม
    กรรมการ
             



            (นายณรงค์ชัย  พันธุ์อธิคม)
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2.12.2 โครงสร้างตู้ทำด้วยเหล็กชั้นดี พ่นวัสดุกันสนิม ผนังและพื้นด้านในบุด้วยสแตนเลส
แผ่นเรียบ  ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.
2.12.3 ภายในตู้มีชั้นสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมที่ยึดอุปกรณ์อย่างมั่นคงแข็งแรง โดยพนักงานดับเพลิงประจำรถ สามารถยืนหยิบอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในตู้ได้โดยสะดวกรวดเร็ว
2.12.4 
พื้นหลังคาของตู้มีลักษณะเป็นลายกันลื่น
2.13 ถังบรรจุน้ำ (Water Tank)

2.13.1 ถังบรรจุน้ำ ทำด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานคุณภาพดี ภายในพ่นสีกันสนิม (Epoxy) โดยเป็นถังน้ำที่ออกแบบเพื่อการดับเพลิงโดยเฉพาะ และมีส่วนประกอบของถังครบถ้วนตามมาตรฐานดับเพลิงสากล NFPA 1901 (NFPA : NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION)
2.13.2 มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร
2.13.3 พื้นบนถังมีลักษณะเป็นลายกันลื่น พร้อมมีช่องสำหรับลงทำความสะอาด (Manhole) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 ซม. ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
2.13.4 ภายในถังน้ำมีแผ่นกันกระแทก (Baffle Plate) ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
2.13.5 มีทางส่งน้ำเข้าถังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว พร้อมวาล์วชนิดกันน้ำไหลกลับ ที่ด้านข้างของรถข้างละไม่น้อยกว่า 1 ทาง 
2.14 แท่นปืนฉีด (Monitor)

2.14.1 ติดตั้งอยู่บนตัวรถ หมุนฉีดได้รอบตัว 360 องศา ทำมุมกดได้ไม่น้อยกว่า 15 องศา และมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า 75 องศา มีอัตราการฉีดไม่น้อยกว่า 2,400 ลิตรต่อนาที มีระยะฉีดได้ไกลสูงสุดไม่น้อยกว่า 60 เมตร ที่แรงดัน 10 บาร์ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบแผนภูมิแสดงสมรรถนะ (Throw Range Curve) ประกอบการพิจารณา
(ลงชื่อ)
        วิเชียร  รัตนสุภา          ประธานกรรมการ
             



                (นายวิเชียร  รัตนสุภา)
(ลงชื่อ)
        สมพร  บุญทรง
     กรรมการ
            




     (นายสมพร  บุญทรง)
(ลงชื่อ)
         กำธร  ผลกล่ำ             กรรมการ
             



                 (นายกำธร  ผลกล่ำ)

(ลงชื่อ)
    ธนายุทธ  รุ่งนภากานต์
    กรรมการ
             


                       (นายธนายุทธ  รุ่งนภากานต์)
(ลงชื่อ)
   ณรงค์ชัย  พันธุ์อธิคม
    กรรมการ
             



            (นายณรงค์ชัย  พันธุ์อธิคม)
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2.14.2 สามารถฉีดได้ทั้งน้ำ และน้ำผสมโฟม
2.14.3 แท่นปืนฉีด ทำด้วยโลหะชนิดอลูมิเนียมอัลลอยหรือทองเหลือง (Brass)
2.14.4 สามารถปรับลักษณะการฉีดเป็นลำ และแผ่กระจายได้ 
2.14.5 มีคันบังคับและวาล์วปิด-เปิด ที่แท่นปืนฉีด
2.15 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

2.15.1 เป็นเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบสำหรับใช้ดับเพลิงโดยเฉพาะติดตั้งอยู่ในตู้ด้านท้ายของตัวรถ ตัวเรือนทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย แกนเพลาทำด้วยโลหะปลอดสนิม (Stainless Steel) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงไหลหนีศูนย์ (Centrifugal Pump) ระหัดชั้นเดียวหรือสองชั้น สามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตรต่อนาที ที่แรงดัน 10 บาร์ ทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 16 บาร์  มีระบบทำสุญญากาศชนิดลูกสูบคู่ (Double Piston Priming Pump) สามารถช่วยสูบน้ำในระดับลึก 7 เมตร ขึ้นได้ภายในเวลาไม่เกิน 1 นาที โดยเป็นระบบที่ประกอบติดตั้งอยู่ในแกนเพลาเดียวกับเครื่องสูบน้ำสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต เครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตที่ได้การรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ตามมาตรฐานดับเพลิง DIN, BS, EN, NFPA, UL หรือ FM ตามข้อกำหนดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจะต้องแนบสำเนาใบรับรองมาตรฐาน ประกอบการพิจารณา
2.15.2 มีทางสูบน้ำจากภายนอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ทาง
2.15.3 มีทางสูบน้ำจากถังพร้อมวาล์วปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ทาง
2.15.4 มีทางส่งน้ำเข้าถังพร้อมวาล์วปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ทาง 
(ลงชื่อ)
        วิเชียร  รัตนสุภา          ประธานกรรมการ
             



                (นายวิเชียร  รัตนสุภา)
(ลงชื่อ)
        สมพร  บุญทรง
     กรรมการ
            




     (นายสมพร  บุญทรง)
(ลงชื่อ)
         กำธร  ผลกล่ำ             กรรมการ
             



                 (นายกำธร  ผลกล่ำ)

(ลงชื่อ)
    ธนายุทธ  รุ่งนภากานต์
    กรรมการ
             


                       (นายธนายุทธ  รุ่งนภากานต์)
(ลงชื่อ)
   ณรงค์ชัย  พันธุ์อธิคม
    กรรมการ
             



            (นายณรงค์ชัย  พันธุ์อธิคม)
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2.15.5 มีทางส่งน้ำออกพร้อมวาล์วปิด-เปิด แบบสามารถเปิดได้เองเมื่อเครื่องสูบน้ำทำงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ที่ด้านข้างหรือด้านท้ายของตัวรถรวมไม่น้อยกว่า 4 ทาง
2.15.6 มีทางส่งน้ำขึ้นแท่นปืนฉีด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตามมาตรฐานผู้ผลิต
2.15.7 มีทางส่งน้ำเข้าชุดม้วนสายดับเพลิง (Hose Reel) พร้อมวาล์วปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตามมาตรฐานผู้ผลิต
2.15.8 มีแผงควบคุมการทำงานของระบบดับเพลิงติดตั้งอยู่ในตู้ด้านท้ายรถ มีส่วนประกอบและมาตรวัดต่าง ๆ อย่างน้อยดังนี้ มาตรวัดแรงดูด มาตรวัดแรงดัน มาตรวัดระดับน้ำ พร้อมมีชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบหมุนเร่งการทำงาน
2.16 ชุดม้วนสายดับเพลิง (Hose Reel)

2.16.1 ชุดม้วนสายดับเพลิงสะดวกต่อการหยิบใช้งาน สามารถดึงสายฉีดออกได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของชุดม้วนสาย (Reel) โดยสายไม่เสียดสีกับตัวถังรถ และมีก้านหมุนเก็บ เพื่อเก็บสายได้โดยสะดวกเมื่อเลิกใช้งาน จำนวน 1 ชุด
2.16.2 สายฉีดทำด้วยยางเสริมเส้นใยที่ทนแรงดันแตกระเบิด (Bursting pressure) ได้ไม่น้อยกว่า 20 บาร์ ไม่ยุบตัวเมื่อม้วนเก็บ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 100 ฟุต
2.16.3 มีหัวฉีดแบบสองด้ามจับ สามารถปรับการฉีดแบบเป็นลำและเป็นฝอยได้ที่ด้ามจับ มีวาล์วปิด-เปิดแบบไกปืน มีอัตราการฉีดไม่น้อยกว่า 150 ลิตรต่อนาที
2.17 อุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถ
2.17.1 มีท่อสูบน้ำตัวหนอน (Hard Suction) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตามมาตรฐานผู้ผลิตยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 9 เมตร จำนวน 1 ชุด มีที่เก็บสายที่ด้านข้างหรือด้านบนของตัวรถ
2.17.2 หัวกรองผง (Strainer)  จำนวน  1 หัว
(ลงชื่อ)
        วิเชียร  รัตนสุภา          ประธานกรรมการ
             



                (นายวิเชียร  รัตนสุภา)
(ลงชื่อ)
        สมพร  บุญทรง
     กรรมการ
            




     (นายสมพร  บุญทรง)
(ลงชื่อ)
         กำธร  ผลกล่ำ             กรรมการ
             



                 (นายกำธร  ผลกล่ำ)

(ลงชื่อ)
    ธนายุทธ  รุ่งนภากานต์
    กรรมการ
             


                       (นายธนายุทธ  รุ่งนภากานต์)
(ลงชื่อ)
   ณรงค์ชัย  พันธุ์อธิคม
    กรรมการ
             



            (นายณรงค์ชัย  พันธุ์อธิคม)
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2.17.3 ตะกร้าสวมปลายท่อสูบ จำนวน 1 ชุด
2.17.4 ที่ขันข้อต่อท่อสูบ จำนวน 2 อัน
2.17.5 สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดทอจากเส้นใยสังเคราะห์ (Synthetic Fiber) ภายในอาบยางสังเคราะห์ และเคลือบสารเคมี (Polyurethane) ภายนอก สามารถทนแรงดันแตกระเบิด (Bursting Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า 725 ปอนด์/ตารางนิ้ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 และ 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่าเส้นละ 20 เมตร  พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ทำจากทองเหลือง อย่างละ 6 เส้น  
2.17.6 
หัวฉีดดับเพลิงประจำรถ พร้อมมีข้อต่อสวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว ประกอบด้วย
(1) หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับได้ สามารถปรับการฉีดแบบเป็นลำ เป็นฝอย และเป็นม่านน้ำได้ และสามารถเลือกปรับอัตราการฉีดได้ไม่น้อยกว่า 4 ระดับ โดยมีอัตราการฉีดสูงสุดไม่น้อยกว่า 400 ลิตรต่อนาที ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 6 บาร์ ปิด-เปิดด้วยวาล์วแบบคันโยก มีด้ามจับแบบด้ามปืน (Pistol Grip) ฟันหมุนทำจากโลหะปลอดสนิม (Stainless Steel) ตัวหัวฉีดทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย ปลายหุ้มยาง การหมุนปรับรูปแบบการฉีดสามารถปรับหมุนได้ภายในมุมไม่เกิน 100 องศา เป็นหัวฉีดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านการดับเพลิง  จำนวน 2 หัว
(2) หัวฉีดน้ำดับเพลิงทรงกรวยชนิดปรับฉีดเป็นลำและเป็นฝอยได้  จำนวน 1 หัว
(3) หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้สำหรับฉีดโฟม จำนวน 1 หัว
2.17.7 ข้อแยกสามทางขนาด 2.5 นิ้ว มีทางน้ำเข้า 1 ทาง ทางจ่ายน้ำออก 2 ทาง มีวาล์วปิด-เปิด และหูหิ้วสะดวกต่อการใช้งาน จำนวน 1 ชุด
(ลงชื่อ)
        วิเชียร  รัตนสุภา          ประธานกรรมการ
             



                (นายวิเชียร  รัตนสุภา)
(ลงชื่อ)
        สมพร  บุญทรง
     กรรมการ
            




     (นายสมพร  บุญทรง)
(ลงชื่อ)
         กำธร  ผลกล่ำ             กรรมการ
             



                 (นายกำธร  ผลกล่ำ)

(ลงชื่อ)
    ธนายุทธ  รุ่งนภากานต์
    กรรมการ
             


                       (นายธนายุทธ  รุ่งนภากานต์)
(ลงชื่อ)
   ณรงค์ชัย  พันธุ์อธิคม
    กรรมการ
             



            (นายณรงค์ชัย  พันธุ์อธิคม)
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2.17.8 ข้อต่อแปลงเกลียว (Adaptor) สำหรับต่อกับท่อสูบกับหัวประปาดับเพลิง (เกลียวหัวประปาตามมาตรฐานของประปาท้องถิ่น) จำนวน 1 ชุด
2.17.9 ประแจขันเปิดวาล์วหัวประปาดับเพลิงรูปตัว T จำนวน 1 อัน
2.17.10 แชลงเปิดประตู (Door Opener) ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว จำนวน 1 อัน
2.17.11 ขวานดับเพลิง (Pick-Head Fire Axe) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ปอนด์ จำนวน 1 ด้าม
2.17.12 ที่ประกบสายกับรั่ว ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 4 อัน
2.17.13 เข็มขัดรั้งสายดับเพลิง จำนวน 3 เส้น
2.17.14 เข็มขัดดับเพลิง จำนวน 2 เส้น
2.17.15 เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ Rating ไม่ต่ำกว่า 6A-20B พร้อมสายฉีด จำนวน 1 เครื่อง
2.17.16 ไฟฉายมือถือ ใช้แบตเตอรี่ขนาด “D” จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ก้อน โคมส่องสว่างด้านหน้าแบบทรงกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว  จำนวน 1 กระบอก
2.17.17 บันไดอลูมิเนียมแบบชักเลื่อนได้ (Extension Ladder  จำนวน 1 อัน
2.17.18 ขอชักแบบ Pike Pole ด้ามไม้ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 10 ฟุต จำนวน 1 อัน
3.   ข้อกำหนดอื่น ๆ
3.1
ข้อต่อที่ใช้ในระบบดับเพลิงทั้งทางจ่ายและทางสูบ เป็นข้อต่อตามมาตรฐาน BS336 ทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย หรือโลหะผสมเจือแข็ง (Bronze)

3.2
มีแผ่นป้ายโลหะ ตัวอักษรชนิดกัดเป็นตัวจมหรือตัวนูนพร้อมลงสีเด่นชัด ปิดบอกระบบท่อทาง และอุปกรณ์
(ลงชื่อ)
        วิเชียร  รัตนสุภา          ประธานกรรมการ
             



                (นายวิเชียร  รัตนสุภา)
(ลงชื่อ)
        สมพร  บุญทรง
     กรรมการ
            




     (นายสมพร  บุญทรง)
(ลงชื่อ)
         กำธร  ผลกล่ำ             กรรมการ
             



                 (นายกำธร  ผลกล่ำ)

(ลงชื่อ)
    ธนายุทธ  รุ่งนภากานต์
    กรรมการ
             


                       (นายธนายุทธ  รุ่งนภากานต์)
(ลงชื่อ)
   ณรงค์ชัย  พันธุ์อธิคม
    กรรมการ
             



            (นายณรงค์ชัย  พันธุ์อธิคม)
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3.3
มีที่เหยียบสำหรับยืนปฏิบัติงาน (Step) ที่ด้านข้างตู้เก็บอุปกรณ์ตอนหน้าทั้งสองข้างของตัวรถเป็นแบบสามารถพับเก็บได้
3.4
อุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบการใช้งานดับเพลิงที่ไม่ได้ระบุให้ยึดกับตัวรถ ให้เก็บไว้ภายในตู้เก็บอุปกรณ์ ออกแบบให้สะดวกต่อการหยิบใช้งานได้รวดเร็ว 
3.5
ด้านท้ายของตัวถังรถดับเพลิงฯ ติดตั้งโคมไฟกระพริบสีแดง (Strobe Flash Light) จำนวน 2 ดวง
3.6
หนังสือคู่มือ
   
     3.6.1     หนังสือคู่มือการใช้งานรถยนต์ (Operating and Maintenance Manual) จำนวน 1เล่ม
3.6.2     หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ดับเพลิงฯ จำนวน 1 เล่ม
4.    เงื่อนไขการเสนอราคา
4.1
รถยนต์ดับเพลิงฯ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ที่เสนอราคาต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตประกอบในประเทศไทย โดยโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และเป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
4.2
ผู้เสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
4.2.1
เป็นผู้ผลิตประกอบรถยนต์ดับเพลิงฯ ที่เสนอราคา โดยมีหลักฐานการเป็นผู้ผลิตประกอบ ยื่นเป็นหลักฐาน หรือ
4.2.2
เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตประกอบ โดยมีหลักฐานการเป็นผู้แทนจำหน่ายยื่นเป็นหลักฐาน
4.3
ผู้เสนอราคา จะต้องส่งแบบรูปหรือพิมพ์เขียว มาประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ชุด ดังต่อไปนี้
 4.3.1
แบบรูปหรือพิมพ์เขียว แสดงรูปด้านของรถยนต์ดับเพลิงฯ พร้อมมีรายละเอียดแสดงการติดตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ
(ลงชื่อ)
        วิเชียร  รัตนสุภา          ประธานกรรมการ
             



                (นายวิเชียร  รัตนสุภา)
(ลงชื่อ)
        สมพร  บุญทรง
     กรรมการ
            




     (นายสมพร  บุญทรง)
(ลงชื่อ)
         กำธร  ผลกล่ำ             กรรมการ
             



                 (นายกำธร  ผลกล่ำ)

(ลงชื่อ)
    ธนายุทธ  รุ่งนภากานต์
    กรรมการ
             


                       (นายธนายุทธ  รุ่งนภากานต์)
(ลงชื่อ)
   ณรงค์ชัย  พันธุ์อธิคม
    กรรมการ
             



            (นายณรงค์ชัย  พันธุ์อธิคม)
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 4.3.2
แผนภูมิแสดงระบบท่อทางและวาล์วต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ในระบบ (Piping Diagram) ตามข้อกำหนดของทางราชการ
        4.4     ผู้เสนอราคา จะต้องแนบแคตตาล็อคฉบับจริงและหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจาก

      ผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงของส่วนประกอบและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ จำนวน 1 ชุด


4.4.1
  ตัวรถยนต์ (Chassis)



4.4.2
  เครื่องสูบน้ำดับเพลิง พร้อมแผนภูมิแสดงสมรรถนะ (Performance Curve) 



4.4.3
  ระบบทำสุญญากาศ


4.4.4
  แท่นปืนฉีด


4.4.5
  หัวฉีดสำหรับชุดม้วนสาย



4.4.6
  สายส่งน้ำดับเพลิง


4.4.7      หัวฉีดดับเพลิงชนิดปรับได้



4.4.8
  โคมไฟสัญญาณฉุกเฉิน


4.4.9      ชุดอิเลคทรอนิคไซเรน
4.5
การรับประกันและการบริการ
4.5.1      ตัวรถยนต์ (Chassis) จะต้องรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานผู้ผลิต
4.5.2      ตัวถังและอุปกรณ์ประจำรถดับเพลิงจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 24 เดือน
              กรณีที่รถยนต์ดับเพลิงฯ และอุปกรณ์  เกิดชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องมาจาก
                               การใช้งานตามปกติ จะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม
  ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
(ลงชื่อ)
        วิเชียร  รัตนสุภา          ประธานกรรมการ
             



                (นายวิเชียร  รัตนสุภา)
(ลงชื่อ)
        สมพร  บุญทรง
     กรรมการ
            




     (นายสมพร  บุญทรง)
(ลงชื่อ)
         กำธร  ผลกล่ำ             กรรมการ
             



                 (นายกำธร  ผลกล่ำ)

(ลงชื่อ)
    ธนายุทธ  รุ่งนภากานต์
    กรรมการ
             


                       (นายธนายุทธ  รุ่งนภากานต์)
(ลงชื่อ)
   ณรงค์ชัย  พันธุ์อธิคม
    กรรมการ
             



            (นายณรงค์ชัย  พันธุ์อธิคม)
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4.6    การส่งมอบ จะต้องส่งมอบรถยนต์ดับเพลิงฯ ภายในระยะเวลา 120 วัน (นับจากวันทำสัญญา)
4.7   ในวันส่งมอบรถยนต์ดับเพลิง ผู้เสนอราคาต้องทดสอบระบบดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
     ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคให้คำแนะนำ และอบรมวิธีการใช้
     ตลอดจนวิธีการบำรุงรักษารถยนต์ดับเพลิงฯ และอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาล
(ลงชื่อ)
        วิเชียร  รัตนสุภา          ประธานกรรมการ
             



                (นายวิเชียร  รัตนสุภา)
(ลงชื่อ)
        สมพร  บุญทรง
     กรรมการ
            




     (นายสมพร  บุญทรง)
(ลงชื่อ)
         กำธร  ผลกล่ำ             กรรมการ
             



                 (นายกำธร  ผลกล่ำ)

(ลงชื่อ)
    ธนายุทธ  รุ่งนภากานต์
    กรรมการ
             


                       (นายธนายุทธ  รุ่งนภากานต์)
(ลงชื่อ)
   ณรงค์ชัย  พันธุ์อธิคม
    กรรมการ
             



            (นายณรงค์ชัย  พันธุ์อธิคม)
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