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ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
………….……..……….

ด้วยเทศบาลตำบลนาบอน   อำเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช   มีความประสงค์             
จะสอบราคาซื้อเครื่องบันทึกภาพดิจิตอล จำนวน 9 เครื่อง  และกล้องอินฟาเรด    แบบติดตั้งคงที่พร้อม
ขายึดกล้อง ชนิดใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน  จำนวน 36 ชุด   และอุปกรณ์  พร้อมติดตั้งตามแผนผัง
ของเทศบาลตำบลนาบอน ราคากลางและราคางบประมาณในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ เป็นเงิน 400,000 บาท
(-สี่แสนบาทถ้วน-)  

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ละทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้ที่มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบล
นาบอน ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
5. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของผู้จำหน่าย อุปกรณ์กล้องวงจรปิด 
และ SOFTWARE ในประเทศไทยถูกต้อง และหนังสือรับรองการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย 

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  23 มีนาคม 2553    ถึง วันที่ 8 เมษายน 2553
 เวลา  08.30-16.30 น.    ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาบอน ในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่สามารถยื่นซองสอบราคาด้วยตนเองได้  ให้ผู้เสนอราคายื่นซองสอบราคาส่งทางไปรษณีย์ให้ถึงเทศบาลก่อนพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา  ทั้งนี้เทศบาลตำบลนาบอนจะยึดถือวันและเวลาที่เทศบาลได้รับซองจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 9 เมษายน 2553  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอนาบอน (ห้องประชุมชั้น 2)
/ผู้สนใจ...............
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ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,500 บาท 
(-หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ได้ที่กองคลัง  งานพัสดุ  สำนักงานเทศบาลตำบลนาบอน   ในระหว่างวันที่     
23 มีนาคม 2553  ถึงวันที่ 8 เมษายน 2553  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7549-1158 ต่อ 105    ในวันและเวลาราชการและดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ htt://www.naboncity.go.th



ประกาศ   ณ   วันที่    23   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2553
ยุทธศักดิ์   พัฒนเกษตรวงศ์
(นายยุทธศักดิ์  พัฒนเกษตรวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องบันทึกภาพดิจิตอล
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดสีแบบอินฟาเรด 20 เมตร  จำนวน 36 ชุด
1. แผ่นรับภาพเป็นชนิดสี CCD มีขนาด 1/3 นิ้ว
2. มีความละเอียดของภาพในระบบ PAL 512 (H)x582(V) Pixels

3. มีความละเอียดของภาพในแนวนอน 420 TVL

4. ใช้ปริมาณแสงสว่างต่ำสุดที่ 0 LUX(F1.2) IR ON

5. อัตราส่วนสัญญาณภาพต่อสัญญาณรบกวน(S/N Ratio)48 dB

6. การปรับความเร็วชัตเตอร์อัตโนมัติ 1/50 ถึง 1/100,000 S

7. มีเลนส์ขนาด 6 mm/F1.2

8. มีระบบ Auto White Balance

9. มีระบบ Auto Gain Control

10. มีระบบ Back Light Compensation

11.  มีระบบ Gamma Correction ที่ 0.45
12.  มีระบบ Wavelength ไม่น้อยกว่า 850 mm

13.  เอ้าท์พุทสัญญาณภาพ 1.0 Vp-p ที่ 75 โอห์ม
14.  มีระบบ Scanning System เป็นแบบ Internal

15.  แสงอินฟาเรดสามารถส่องได้ไกล (effective range)20 m

16.  มีหลอดอินฟาเรดไม่น้อยกว่า 24 หลอด
17.  สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ-20 องศา ถึง 50 องศา
18.  ใช้กระแสไฟฟ้า 12 VDC

19.  ต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยระบุชื่องานจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าพร้อมเอกสาร
 มาแสดง
เครื่องบันทึกภาพดิจิตอลแบบ 4 ช่อง  จำนวน 9 เครื่อง
1. เป็นเครื่องบันทึกภาพชนิด Stand Alone แบบ Triplex ต่อกล้องได้ 4 กล้อง
2. ใช้เทคโนโลยีการบีบอัดภาพแบบ H.264

3. สามารถแสดงภาพปัจจุบันแบบ Real Time

4. สามารถตั้งค่าความละเอียดในการบันทึกได้ 2 ระดับ  คือ 50fps 720x288 และ 100fps 360x288(PAL)
(ลงชื่อ)        วิเชียร  รัตนสุภา
ประธานกรรมการ
                                                                                        (นายวิเชียร  รัตนสุภา)






(ลงชื่อ)         กำธร   ผลกล่ำ
กรรมการ
   (นายกำธร  ผลกล่ำ)






(ลงชื่อ)
      เอกสิทธิ์  จริตงาม     กรรมการ
                                                                                        (นายเอกสิทธิ์  จริตงาม)
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5. สามารถตั้งคุณภาพของการบันทึกได้ 4 ระดับ ได้แก่ Low, Medium, High,Best

6. สามารถตั้งรูปแบบการบันทึกได้หลายแบบได้แก่ Manual, Schedule(Motion,Alarm)
7. แสดงสัญญาณกล้องออกทางจอมอนิเตอร์หลักได้ 2 แบบ 1 BNCและ1 VGA

8. มี Audio Input 1 ช่อง และ Audio Output 1 ช่อง
9. มีพอร์ตต่ออลาร์มอินพุท 4 ช่อง และอลาร์มเอ้าท์พุท 1 ช่อง
10. สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้หลายแบบได้แก่ USB และ NETWORK

11. รองรับ HDD SATA 1 ลูก(ใส่ HDD มาพร้อม DVR 500 GB)
12. สามารถแสดงภาพได้หลายแบบได้แก่ 1,4, Sequence

13. มีฟังก์ชั่น Watchdog, Shutdown Detection,Auto Recovery,Factory Default, Video Loss Detection

14. ฟังก์ชั่น Motion สามารถตั้งค่าโหมด Area 30x24 Grids และมี Sensitivity 1-99 Level

15. ฟังก์ชั่น Playback สามารถเพิ่มความเร็วในการดูภาพได้ตั้งแต่ Fastforward X2,X4, X8
และ Fast backward X2,X4, X8 และมี Field by field playback, Pause

16. มีฟังก์ชั่น Buzzer, Time & Event Search และ รองรับ RS-485

17. มีฟังก์ชั่น Event List โดยสามารถเก็บข้อมูลถึง 3000 รายการ
18. รองรับภาษาไทยและอังกฤษ
19. สามารถดูภาพผ่านอินเตอร์เน็ตได้และรองรับไม่น้อยกว่า 4 ผู้ใช้งาน
20. มีซอร์ฟแวร์ CMS และสามารถดูภาพผ่าน Mobile & PDA Viewer ได้
21. เครื่องบันทึกใช้ไฟ DC 12 V

22. ต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยระบุชื่องานจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าพร้อมเอกสาร
มาแสดง
23. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน CE, FCC พร้อมเอกสารมาแสดง
24. โรงงานผู้ผลิตสิ้นค้าต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000  เป็นอย่างน้อย  พร้อมเอกสาร
มาแสดง
(ลงชื่อ)        วิเชียร  รัตนสุภา
ประธานกรรมการ
                                                                                        (นายวิเชียร  รัตนสุภา)






(ลงชื่อ)
       กำธร   ผลกล่ำ
กรรมการ
   (นายกำธร  ผลกล่ำ)






(ลงชื่อ)        เอกสิทธิ์  จริตงาม     กรรมการ
                                                                                        (นายเอกสิทธิ์  จริตงาม)
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สายสัญญาณภาพ
1. เป็นสาย Coaxial Cable แบบ RG-6

2. Conductor:Bare Copper ความหนาไม่น้อยกว่า 1.02 มม.
3. Insulator:Foam PE ความหนาไม่น้อยกว่า 4.57 มม.
4. Shield:Unbonded Al Foil 95%

5. Jacket:PVC UV Resistance ความหนาไม่น้อยกว่า 6.90 มม.
6. Nominal Impedance:75 โอห์ม
7. Return Loss:20dB min(5-2300MHz)
คุณสมบัติของหม้อแปลงไฟฟ้า
1.  สามารถรับแรงดันขาเข้าได้ตั้งแต่ 100V-240V

2. แรงดันขาออก 13.8V กระแส 7A

3. สามารถป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรด้วยการคืนค่าโรงงานอัตโนมัติ
4. สามารถป้องกันไฟเกิน (O.V.P) ทำให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไม่เสียหาย
5. สามารถจำกัดกระแสได้สูงสุดด้วยฟังก์ชั่น คอร์บาร์
6. มี RF ฟิวเตอร์ทำให้สัญญาณวิทยุไม่สามารถรบกวนได้
7. หม้อแปลงมีฉนวนหุ้มด้วยวัสดุคลาสบี(130 องศา C เกรด)
คุณสมบัติเครื่องสำรองไฟ(UPS)
·  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า(UPS) มีแบตเตอรี่สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 
320 VA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 30 นาที จำนวน 9 เครื่อง
คุณสมบัติตู้เหล็กอุปกรณ์ภายนอก
· ตู้เหล็กใส่อุปกรณ์ภายนอก(Standard outdoor)  ขนาดตู้กว้าง 40 ซม.  สูง 57 ซม. 
ลึก 20 ซม.  กันน้ำได้ ฝาปิดสามารถล็อคกุญแจได้  จำนวน 9 ตัว
การบำรุงรักษา

1. ทดสอบเช็คระบบ ทำความสะอาดทุก ๆ 3 เดือน  เป็นระยะเวลา 2 ปี
2. ฝึกอบรมการใช้ระบบให้เจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 2 คน จนสามารถปฏิบัติงานได้
(ลงชื่อ)        วิเชียร  รัตนสุภา
ประธานกรรมการ
                                                                                        (นายวิเชียร  รัตนสุภา)






(ลงชื่อ)
       กำธร   ผลกล่ำ
กรรมการ
   (นายกำธร  ผลกล่ำ)






(ลงชื่อ)       เอกสิทธิ์  จริตงาม        กรรมการ
                                                                                        (นายเอกสิทธิ์  จริตงาม)
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